안경재료학

1주차

1)콤비브로우, 오토브로우, 써몬트브로우, 쎌몬트브로우는 어떤 기준으로 분류하는지 조사하여 제출바랍니다.

-콤비브로우:전면 렌즈 삽입부가 비금속이고 나머지 부위는 금속 재질의 안경(선글라스)

-오토브로우:전면 렌즈 삽입부의 하단부아랫부분)은 금속(메탈), 나머지 부위는 비금속(플라스틱 소재 등)

-써몬트브로우:전면 프론트 부분만 비금속인 안경(선글라스)

-쎌몬트브로우:전면 프론트 부분만 비금속인 안경(선글라스)

2)boxing system과 Datum line system에 의한 안경테 계측법에 대해 조사하여 제출바랍니다.

-boxing system

Eye size : Eye Rim 간의 최장거리

Brige size : 좌, 우 Rim 간의 최단거리

Temple length : Hinge의 나사 구멍에서 다리 끝까지

(Boxing System 54 □ 20 145)

-Datum line system

Eye size : 렌즈삽입부의 2등 분선이 만나는 부분의 크기

Datum line System 54 × 20 145 54 / 20 145

2주차

1)열가소성수지와 열경화성수지의 특성 비교 조사하여 제출바랍니다.

-열가소성수지:셀룰로이드, 아세테이트, 셀룰로오스 프로피오네이트, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리연화비닐, 아크릴 수지

-열경화성수지:에폭시 수지(옵틸), 페놀 수지, 우레탄 수지, 멜라민수지, 요소 수지, 에보나이트

2)강의문제 풀이

1. 플라스틱 안경테 소재의 특성으로 틀린 것은?

① 충격에 강하고 탄성이 풍부해야 한다.

② 착색이 용이해야 한다.

③ 가연성 수지로 외부온도변화에 민감해야 한다.

④ 수축 또는 팽창이 작아서 테에 변형이 없어야 한다.

⑤ 내약품성이 강할 것

답: 3번

3주차

1)강의자료의 연습문제를 풀이바랍니다.

1. 분자량이 5만이상이고선상구조를이루고, 목재펄프, 초지 등을 원

료로 제조되며, 질소함량이11%이상인 플라스틱 안경테는 ?

1) 옵틸                 2) 아세테이트      3) 프로피오네이트

4) 셀룰로이드      5) 탄소섬유

답:4번

2)강의자료의 연습문제 풀이바랍니다.

1. 에폭시수지 안경테와 관련된 내용이다. 관계가 없는 것은?

① 실리콘고무를 형틀로 사용한다.      ② 경화제가필요하다.

③ 200℃ 정도의 온도에서 가열 중합된다.

④ 출발물질은에폭시수지 알갱이 (pellet)이며 이를 가열하여 성형

⑤ 중합반응시 기포 발생이 없다.

답:1번

4주차

1)구리를 성분으로 하는 안경테의 특성을 조사하여 제출바랍니다.

-양백 (nickel silver metal)

◦니켈+황동(구리 , 아연) →구리(Cu) 64%, 니켈(Ni) 18%, 아연

(Zn) 18%의 합금

2)비금속 안경테의 종류는?

-하이 니켈, 블랑카-Z, 청동, 티타늄

5주차0

6주차

1)융제의 용도를 조사하여 제출바랍니다.

1. 접착면 청정

2. 땜납의 유동성 향상

3. 금속 피막의 생성 방지(산화 피막 제거)

4. 불순물 용해

5. 작업 온도의 저하 접착력 강화

6. 플럭스의 제거

2)강의자료의 연습문제 풀이하여 제출바랍니다.

1. 안경테에 쓰이는 합금중에서니켈과 크롬이 주원료로 사용되며, 니켈

의 비율을 높여 광택성과내식성을크게 향상 시킨 소재는 ?

1) 하이니켈 합금     2) 듀랄루민 합금     3) 모넬합금

4) 스테인레스         5) 티타늄 합금

답:1번

7주차0

8주차

1. 강의자료의 문제를 풀이하여 기한내에 제출바랍니다.

1. 고굴절률렌즈에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

① 두께는 얇으나 상의 왜곡이 많다.

② 강도의 근시교정용렌즈에 효과가 있다.

③ 렌즈 주변부의 반사줄기가증가한다.

④ 아베수가커서 색수차가줄어든다.

⑤ 표면의 반사율이 낮다.

답:2번

9주차

1)강의자료의 문제를 풀이하여 기한내에 제출바랍니다.

1. 광학유리에 어떤 물질을 첨가하면 340~370nm 영역에서 뛰어난

흡수 성질을 가지는가?

① 염화은(AgCI) ② 고순도의 산화납(PbO) ③ 고순도의 산화세슘(CeO₂)

④ 바리움산화물(BaO)             ⑤ 산화철(FeO)이나 산화크롬(CrO2)

답:1번

2)강의자료의 문제를 풀이하여 기한내에 제출바랍니다.

1. 렌즈 주변부에서 색수차가가장 심한 렌즈와 그 원인은?

① 프린트 유리,투과  ② 고굴절렌즈, 분산

③ 고굴절렌즈,반사 ④ 중굴절렌즈,반사

⑤ ADC 렌즈,  분산

답:3번

10주차

1)강의자료의 문제를 풀이하여 기한내에 제출바랍니다.

1.유령의 상(Ghost image)에 관련된 설명으로 틀린 것은?

① 비교적 어두운 곳에서 형광등과 같은 빛을 내는 물체가 있으면

그것이 렌즈에 반사되어 유령의 상을 만든다.

② 이중상이다.

③ 시야방해의원인이 된다.

④ 무코팅, 무색의 렌즈에서는 발생하지 않는다.

⑤ 안경 렌즈에서 유령의 상을 제거하는 것이 AR 코팅의 목적 중 하나

이다.

답: 4번

2)강의자료의 문제를 풀이하여 기한내에 제출바랍니다.

39. 코팅렌즈효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 가시광선 영역에서의 광 투과율이 높다.

나. 유령상(ghost image), 플레어flare)가 생기지 않게 되어 쾌적하게

안경을 착용할 수 있다.

다. 융착형이중 초점렌즈를사용할 때 좋다.

라. 렌즈 표면에서의 내마모성, 정전기 방지, 렌즈의 파손 방지효과를

얻을 수 있다.

① 가, 나, 다. ② 가, 다. ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

답: 5번

11주차

1)강의자료의 문제를 풀이하여 기한내에 제출바랍니다.

1. 멀티 코팅안경렌즈에서 황록색의 반사광선이 보인다. 어떤 파장의

반사 때문인가?

① 440~450nm ② 440~480nm ③ 530~585nm ④ 560~600nm

⑤ 600~640nm

답:3번

2)강의자료의 문제를 풀이하여 기한내에 제출바랍니다.

2. 렌즈의 코팅 재료로 구비해야 할 조건과 거리가 먼 것은?

① 투명도가 높아야 한다.                     ② 접착력이 좋아야 한다.

③ 약품 등에 안정성이 높아야 한다.     ④ 내마모성이 우수해야 한다.

⑤ 코팅 재료의 굴절률이 렌즈 소재의 굴절률과 같아야 한다.

답:5번

12주차

1)강의자료의 문제를 풀이하여 기한내에 제출바랍니다.

1. 크라운 글래스소재(수식산화물)로 묶여 있는 것으로 옳은 것은?

가. SiO2   나. K2O    다. PbO   라. MgF2   마. CaO

① 가, 나, 다    ② 가, 나, 마    ③ 가, 다, 라    ④ 나, 다, 마    ⑤ 다, 라, 마

답:4번

2)강의자료의 문제를 풀이하여 기한내에 제출바랍니다.

1. 다음 유리성분 중 산성 성분(망목형성산화물)에 해당되는 것은?

① Na20     ② K20     ③ B203    ④ BaO    ⑤ CaO

답:3번